Для электрической цепи, схема которой изображена на рис. 2.1-2.30, определить токи во всех ветвях цепи и напряжения на отдельных участках. Составить баланс активной и реактивной мощностей. Построить в масштабе на комплексной плоскости векторную диаграмму токов и потенциальную диаграмму напряжений по внешнему контуру. Собрать схему в Multisim, измерить токи и напряжения, а также активную мощность, измеряемую ваттметром.

В16

